수도용 폴리에틸렌관 규격서

관련규격 KS M 3408-2

2019.04.09. 개정

적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

본 규격은 당사에서 생산하는 수도용 폴리에틸렌관에 대하여 적용한다.

1.2. 분류

물품분류번호	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
40142197	21998061	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-020, ∅20mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998062	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-025, ∅25mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998063	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-032, ∅32mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998064	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-040, ∅40mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998065	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-050, ∅50mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998066	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-063, ∅63mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998067	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-075, ∅75mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998068	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-090, ∅90mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998069	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-110, ∅110mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998070	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-125, ∅125mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998071	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-140, ∅140mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998072	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-160, ∅160mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998073	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-180, ∅180mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998074	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-200, ∅200mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998075	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-225, ∅225mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998076	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-250, ∅250mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998077	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-280, ∅280mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998078	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-315, ∅315mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998079	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-355, ∅355mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	21998080	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-400, ∅400mm, PE80/SDR11/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417195	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-110, ∅110mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417196	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-125, ∅125mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417197	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-140, ∅140mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417198	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-160, ∅160mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417199	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-180, ∅180mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417200	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-200, ∅200mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417201	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-225, ∅225mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417202	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-250, ∅250mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417203	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-280, ∅280mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417204	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-315, ∅315mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417205	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-355, ∅355mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417206	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-400, ∅400mm, PE80/SDR13.6/PN10	수도용	납품장소하차도

물품분류번호	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
40142197	23417642	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-110, ∅110mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417643	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-125, ∅125mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417644	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-140, ∅140mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417645	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-160, ∅160mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417646	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-180, ∅180mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417647	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-200, ∅200mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417648	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-225, ∅225mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417649	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-250, ∅250mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417650	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-280, ∅280mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417651	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-315, ∅315mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417652	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-355, ∅355mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417653	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-400, ∅400mm, PE80/SDR17/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495452	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-110, ∅110mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495451	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-125, ∅125mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495758	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-140, ∅140mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495759	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-160, ∅160mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495760	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-180, ∅180mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495761	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-200, ∅200mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417660	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-225, ∅225mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417661	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-250, ∅250mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417662	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-280, ∅280mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417663	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-315, ∅315mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417664	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-355, ∅355mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417665	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-400, ∅400mm, PE80/SDR21/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495762	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-110, ∅110mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23495763	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-125, ∅125mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23495764	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-140, ∅140mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23495765	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-160, ∅160mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23495766	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-180, ∅180mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23495767	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-200, ∅200mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23417672	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-315, ∅315mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23417673	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-355, ∅355mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도
	23417674	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-400, ∅400mm, PE80/SDR26/PN5	수도용	납품장소하차도

물품분류번호	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
40142197	23239215	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-02, ∅110mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239216	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-02, ∅125mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239217	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-02, ∅140mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239218	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-02, ∅160mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239219	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-02, ∅180mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239220	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-02, ∅200mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239221	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-02, ∅225mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239222	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-02, ∅250mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239223	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-02, ∅280mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239224	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-02, ∅315mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239225	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-02, ∅355mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23417681	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-02, ∅400mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23417682	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-02, ∅450mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23417683	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-02, ∅500mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23417684	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-02, ∅560mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23417685	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-02, ∅630mm,PE100/SDR11/PN16	수도용	납품장소하차도
	23239226	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-03, ∅110mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239227	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-03, ∅125mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239228	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-03, ∅140mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239229	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-03, ∅160mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239230	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-03, ∅180mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239231	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-03, ∅200mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239232	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-03, ∅225mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239233	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-03, ∅250mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239234	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-03, ∅280mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239235	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-03, ∅315mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239236	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-03, ∅355mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417686	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-03, ∅400mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417687	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-03, ∅450mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417688	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-03, ∅500mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417689	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-03, ∅560mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417690	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-03, ∅630mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417691	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-03, ∅710mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23417692	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-03, ∅800mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	수도용	납품장소하차도
	23239237	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-04, ∅110mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239238	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-04, ∅125mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239239	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-04, ∅140mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239240	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-04, ∅160mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239241	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-04, ∅180mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239242	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-04, ∅200mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도

물품분류번호	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
40142197	23239243	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-04, ∅225mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239244	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-04, ∅250mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239245	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-04, ∅280mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239246	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-04, ∅315mm,PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23239247	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-04, ∅355mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417693	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-04, ∅400mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417694	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-04, ∅450mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417695	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-04, ∅500mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417696	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-04, ∅560mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417697	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-04, ∅630mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417698	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-04, ∅710mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23417699	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-04, ∅800mm, PE100/SDR17/PN10	수도용	납품장소하차도
	23495768	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-05, ∅110mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495769	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-05, ∅125mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495770	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-05, ∅140mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495771	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-05, ∅160mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495772	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-05, ∅180mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495773	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-05, ∅200mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417700	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-05, ∅225mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417701	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-05, ∅250mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417702	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-05, ∅280mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417703	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-05, ∅315mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417704	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-05, ∅355mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417705	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-05, ∅400mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417706	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-05, ∅450mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417707	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-05, ∅500mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417708	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-05, ∅560mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417709	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-05, ∅630mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417710	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-05, ∅710mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23417711	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-05, ∅800mm, PE100/SDR21/PN8	수도용	납품장소하차도
	23495449	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-06, ∅110mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495774	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-06, ∅125mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495775	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-06, ∅140mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495776	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-06, ∅160mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495777	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-06, ∅180mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23495778	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-06, ∅200mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417712	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-06, ∅225mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417713	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-06, ∅250mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417714	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-06, ∅280mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417715	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-06, ∅315mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417716	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-06, ∅355mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417717	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-06, ∅400mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417718	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-06, ∅450mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417719	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-06, ∅500mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417720	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-06, ∅560mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417721	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-06, ∅630mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417722	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-06, ∅710mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도
	23417723	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-06, ∅800mm, PE100/SDR26/PN6	수도용	납품장소하차도

적용자료 및 문서

KS M 3408-1:2015

(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제1부:일반사항)

KS M 3408-2:2015

(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제2부:관)

KC 위생안전기준

(수도법 제14조-수도용 자재와 제품의 인증 등)

“한국산업표준규격-KS M 3408-2:2015 수도용 플라스틱배관계-폴리에틸렌(PE)”에 규정된 성능, 시험사항 등 모든 사항은 본 규격서 내용과 상충될 경우 본 규격서 내용에도 불구하고 우선적으로 적용한다.

필요조건

재료

컴파운드
제품을 생산하는 컴파운드 원료는 이 규격의 각 부에서의 요구 사항에 적합한 제품의 가공 및 최종 용도에 필요한 첨가제만을 폴리에틸렌 기본 고분자에 첨가하여 제조하여야 한다.
모든 첨가제는 균일하게 분산되어야 한다.

2) 식별을 위한 컴파운드

공압출층과 식별줄에 사용된 재료는 관을 제조하기 위하여 사용하는 컴파운드와 동일한 종류의 기본

고분자로 제조된 폴리에틸렌을 사용하여야 한다.

물품식별번호	규 격 명	(m)자재소요량 (kg)참고중량	주재료 공급자	원산지
21998061	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-020, ∅20mm, PE80/SDR11/PN12.5	0.114	대한 유화 주식 회사 / 대림 코퍼 레이션	대한민국
21998062	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-025, ∅25mm, PE80/SDR11/PN12.5	0.165
21998063	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-032, ∅32mm, PE80/SDR11/PN12.5	0.275
21998064	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-040, ∅40mm, PE80/SDR11/PN12.5	0.425
21998065	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-050, ∅50mm, PE80/SDR11/PN12.5	0.661
21998066	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-063, ∅63mm, PE80/SDR11/PN12.5	1.050
21998067	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-075, ∅75mm, PE80/SDR11/PN12.5	1.468
21998068	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-090, ∅90mm, PE80/SDR11/PN12.5	2.123
21998069	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-110, ∅110mm, PE80/SDR11/PN12.5	3.165
21998070	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-125, ∅125mm, PE80/SDR11/PN12.5	4.099
21998071	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-140, ∅140mm, PE80/SDR11/PN12.5	5.117
21998072	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-160, ∅160mm, PE80/SDR11/PN12.5	6.719
21998073	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-180, ∅180mm, PE80/SDR11/PN12.5	8.492
21998074	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-200, ∅200mm, PE80/SDR11/PN12.5	10.473
21998075	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-225, ∅225mm, PE80/SDR11/PN12.5	13.269
21998076	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-250, ∅250mm, PE80/SDR11/PN12.5	16.331
21998077	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-280, ∅280mm, PE80/SDR11/PN12.5	20.468
21998078	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-315, ∅315mm, PE80/SDR11/PN12.5	25.926
21998079	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-355, ∅355mm, PE80/SDR11/PN12.5	32.899
21998080	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-01-400, ∅400mm, PE80/SDR11/PN12.5	41.787
23417195	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-110, ∅110mm, PE80/SDR13.6/PN10	2.612
23417196	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-125, ∅125mm, PE80/SDR13.6/PN10	3.372
23417197	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-140, ∅140mm, PE80/SDR13.6/PN10	4.228
23417198	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-160, ∅160mm, PE80/SDR13.6/PN10	5.535

물품식별번호	규 격 명	(m)자재소요량 (kg)참고중량	주재료 공급자	원산지
23417199	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-180, ∅180mm, PE80/SDR13.6/PN10	7.017	대한 유화 주식 회사 / 대림 코퍼 레이션	대한민국
23417200	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-200, ∅200mm, PE80/SDR13.6/PN10	8.622
23417201	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-225, ∅225mm, PE80/SDR13.6/PN10	10.950
23417202	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-250, ∅250mm, PE80/SDR13.6/PN10	13.488
23417203	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-280, ∅280mm, PE80/SDR13.6/PN10	16.913
23417204	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-315, ∅315mm, PE80/SDR13.6/PN10	21.427
23417205	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-355, ∅355mm, PE80/SDR13.6/PN10	27.170
23417206	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-02-400, ∅400mm, PE80/SDR13.6/PN10	34.486
23417642	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-110, ∅110mm, PE80/SDR17/PN8	2.160
23417643	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-125, ∅125mm, PE80/SDR17/PN8	2.754
23417644	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-140, ∅140mm, PE80/SDR17/PN8	3.460
23417645	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-160, ∅160mm, PE80/SDR17/PN8	4.525
23417646	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-180, ∅180mm, PE80/SDR17/PN8	5.734
23417647	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-200, ∅200mm, PE80/SDR17/PN8	7.085
23417648	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-225, ∅225mm, PE80/SDR17/PN8	8.975
23417649	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-250, ∅250mm, PE80/SDR17/PN8	11.018
23417650	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-280, ∅280mm, PE80/SDR17/PN8	13.839
23417651	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-315, ∅315mm, PE80/SDR17/PN8	17.537
23417652	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-355, ∅355mm, PE80/SDR17/PN8	22.299
23417653	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-03-400, ∅400mm, PE80/SDR17/PN8	28.228
23495452	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-110, ∅110mm, PE80/SDR21/PN6	1.756
23495451	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-125, ∅125mm, PE80/SDR21/PN6	2.260
23495758	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-140, ∅140mm, PE80/SDR21/PN6	2.827
23495759	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-160, ∅160mm, PE80/SDR21/PN6	3.712
23495760	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-180, ∅180mm, PE80/SDR21/PN6	4.666
23495761	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-200, ∅200mm, PE80/SDR21/PN6	5.785
23417660	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-225, ∅225mm, PE80/SDR21/PN6	7.322
23417661	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-250, ∅250mm, PE80/SDR21/PN6	8.968
23417662	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-280, ∅280mm, PE80/SDR21/PN6	11.307

물품식별번호	규 격 명	(m)자재소요량 (kg)참고중량	주재료 공급자	원산지
23417663	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-315, ∅315mm, PE80/SDR21/PN6	14.243	대한 유화 주식 회사 / 대림 코퍼 레이션	대한민국
23417664	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-355, ∅355mm, PE80/SDR21/PN6	18.085
23417665	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-04-400, ∅400mm, PE80/SDR21/PN6	23.027
23495762	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-110, ∅110mm, PE80/SDR26/PN5	1.406
23495763	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-125, ∅125mm, PE80/SDR26/PN5	1.826
23495764	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-140, ∅140mm, PE80/SDR26/PN5	2.301
23495765	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-160, ∅160mm, PE80/SDR26/PN5	3.018
23495766	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-180, ∅180mm, PE80/SDR26/PN5	3.780
23495767	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-200, ∅200mm, PE80/SDR26/PN5	4.687
23417672	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-315, ∅315mm, PE80/SDR26/PN5	11.600
23417673	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-355, ∅355mm, PE80/SDR26/PN5	14.696
23417674	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE80-05-400, ∅400mm, PE80/SDR26/PN5	18.630
23239215	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-02 ∅110mm,PE100/SDR11/PN16	3.165
23239216	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-02 ∅125mm,PE100/SDR11/PN16	4.099
23239217	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-02 ∅140mm,PE100/SDR11/PN16	5.117
23239218	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-02 ∅160mm,PE100/SDR11/PN16	6.719
23239219	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-02 ∅180mm,PE100/SDR11/PN16	8.492
23239220	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-02 ∅200mm,PE100/SDR11/PN16	10.473
23239221	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-02 ∅225mm,PE100/SDR11/PN16	13.269
23239222	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-02 ∅250mm,PE100/SDR11/PN16	16.331
23239223	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-02 ∅280mm,PE100/SDR11/PN16	20.468
23239224	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-02 ∅315mm,PE100/SDR11/PN16	25.926
23239225	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-02 ∅355mm,PE100/SDR11/PN16	32.899
23417681	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-02 ∅400mm,PE100/SDR11/PN16	41.787
23417682	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-02 ∅450mm,PE100/SDR11/PN16	52.959
23417683	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-02 ∅500mm,PE100/SDR11/PN16	65.324
23417684	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-02 ∅560mm,PE100/SDR11/PN16	81.873
23417685	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-02 ∅630mm,PE100/SDR11/PN16	103.702
23239226	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-03 ∅110mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	2.612
23239227	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-03 ∅125mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	3.372
23239228	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-03 ∅140mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	4.228
23239229	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-03 ∅160mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	5.535
23239230	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-03 ∅180mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	7.017
23239231	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-03 ∅200mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	8.622

물품식별번호	규 격 명	(m)자재소요량 (kg)참고중량	주재료 공급자	원산지
23239232	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-03 ∅225mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	10.950	대한 유화 주식 회사 / 대림 코퍼 레이션	대한민국
23239233	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-03 ∅250mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	13.488
23239234	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-03 ∅280mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	16.913
23239235	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-03 ∅315mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	21.427
23239236	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-03 ∅355mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	27.170
23417686	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-03 ∅400mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	34.486
23417687	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-03 ∅450mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	43.677
23417688	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-03 ∅500mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	53.952
23417689	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-03 ∅560mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	67.653
23417690	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-03 ∅630mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	85.538
23417691	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-03 ∅710mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	108.681
23417692	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-03 ∅800mm,PE100/SDR13.6/PN12.5	137.944
23239237	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-04 ∅110mm,PE100/SDR17/PN10	2.160
23239238	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-04 ∅125mm,PE100/SDR17/PN10	2.754
23239239	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-04 ∅140mm,PE100/SDR17/PN10	3.460
23239240	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-04 ∅160mm,PE100/SDR17/PN10	4.525
23239241	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-04 ∅180mm,PE100/SDR17/PN10	5.734
23239242	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-04 ∅200mm,PE100/SDR17/PN10	7.085
23239243	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-04 ∅225mm,PE100/SDR17/PN10	8.975
23239244	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-04 ∅250mm,PE100/SDR17/PN10	11.018
23239245	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-04 ∅280mm,PE100/SDR17/PN10	13.839
23239246	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-04 ∅315mm,PE100/SDR17/PN10	17.537
23239247	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-04, ∅355mm, PE100/SDR17/PN10	22.299
23417693	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-04, ∅400mm, PE100/SDR17/PN10	28.228
23417694	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-04, ∅450mm, PE100/SDR17/PN10	35.773
23417695	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-04, ∅500mm, PE100/SDR17/PN10	44.210
23417696	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-04, ∅560mm, PE100/SDR17/PN10	55.357
23417697	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-04, ∅630mm, PE100/SDR17/PN10	70.149
23417698	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-04, ∅710mm, PE100/SDR17/PN10	89.999
23417699	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-04, ∅800mm, PE100/SDR17/PN10	112.910
23495768	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-05, ∅110mm, PE100/SDR21/PN8	1.756
23495769	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-05, ∅125mm, PE100/SDR21/PN8	2.260
23495770	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-05, ∅140mm, PE100/SDR21/PN8	2.827
23495771	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-05, ∅160mm, PE100/SDR21/PN8	3.712
23495772	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-05, ∅180mm, PE100/SDR21/PN8	4.666
23495773	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-05, ∅200mm, PE100/SDR21/PN8	5.785

물품식별번호	규 격 명	(m)자재소요량 (kg)참고중량	주재료 공급자	원산지
23417700	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-05, ∅225mm, PE100/SDR21/PN8	7.322	대한 유화 주식 회사 / 대림 코퍼 레이션	대한민국
23417701	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-05, ∅250mm, PE100/SDR21/PN8	8.968
23417702	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-05, ∅280mm, PE100/SDR21/PN8	11.307
23417703	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-05, ∅315mm, PE100/SDR21/PN8	14.243
23417704	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-05, ∅355mm, PE100/SDR21/PN8	18.085
23417705	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-05, ∅400mm, PE100/SDR21/PN8	23.027
23417706	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-05, ∅450mm, PE100/SDR21/PN8	29.159
23417707	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-05, ∅500mm, PE100/SDR21/PN8	36.015
23417708	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-05, ∅560mm, PE100/SDR21/PN8	45.068
23417709	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-05, ∅630mm, PE100/SDR21/PN8	56.972
23417710	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-05, ∅710mm, PE100/SDR21/PN8	72.544
23417711	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-05, ∅800mm, PE100/SDR21/PN8	91.878
23495449	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-110-06, ∅110mm, PE100/SDR26/PN6	1.406
23495774	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-125-06, ∅125mm, PE100/SDR26/PN6	1.826
23495775	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-140-06, ∅140mm, PE100/SDR26/PN6	2.301
23495776	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-160-06, ∅160mm, PE100/SDR26/PN6	3.018
23495777	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-180-06, ∅180mm, PE100/SDR26/PN6	3.780
23495778	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-200-06, ∅200mm, PE100/SDR26/PN6	4.687
23417712	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-225-06, ∅225mm, PE100/SDR26/PN6	5.890
23417713	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-250-06, ∅250mm, PE100/SDR26/PN6	7.305
23417714	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-280-06, ∅250mm, PE100/SDR26/PN6	9.120
23417715	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-315-06, ∅280mm, PE100/SDR26/PN6	11.600
23417716	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-355-06, ∅315mm, PE100/SDR26/PN6	14.696
23417717	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-400-06, ∅400mm, PE100/SDR26/PN6	18.630
23417718	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-450-06, ∅450mm, PE100/SDR26/PN6	23.562
23417719	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-500-06, ∅500mm, PE100/SDR26/PN6	29.072
23417720	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-560-06, ∅560mm, PE100/SDR26/PN6	36.481
23417721	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-630-06, ∅630mm, PE100/SDR26/PN6	46.218
23417722	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-710-06, ∅710mm, PE100/SDR26/PN6	58.783
23417723	수도용 폴리에틸렌관, 일우산업, IWPE100-SP1-800-06, ∅800mm, PE100/SDR26/PN6	74.518

형태
확대하지 않는 상태로 관을 관찰했을 때, 관의 바깥쪽과 안쪽 표면은 매끈하고 깨끗해야 하며, 관의 성능에 영향을 주는 표면상의 결함이 없어야 한다. 관의 끝 부분은 축에 대하여 직각으로 매끈하게 절단되어야 한다.

치수측정
관의 치수는 제조 후 24시간 이상이 경과되고 23±2℃의 항온에서 적어도 4시간 이상 상태 조절한 후에 KS M ISO 3126에 따라 측정한다.

4. 관의 규격

공칭 치수	평균 바깥지름 dn	평균 바깥지름 a		최대 정원도 b,c
		최소 평균 바깥지름 dnm, min	최대 평균 바깥지름 dnm, max
16	16	16.0	16.3	1.2
20	20	20.0	20.3	1.2
25	25	25.0	25.3	1.2
32	32	32.0	32.3	1.3
40	40	40.0	40.4	1.4
50	50	50.0	50.4	1.4
63	63	63.0	63.4	1.5
75	75	75.0	75.5	1.6
90	90	90.0	90.6	1.8
110	110	110.0	110.7	2.2
125	125	125.0	125.8	2.5
140	140	140.0	140.9	2.8
160	160	160.0	161.0	3.2
180	180	180.0	181.1	3.6
200	200	200.0	201.2	4.0
225	225	225.0	226.4	4.5
250	250	250.0	251.5	5.0
280	280	280.0	281.7	9.8
315	315	315.0	316.9	11.1
355	355	355.0	357.2	12.5
400	400	400.0	402.4	14.0
450	450	450.0	452.7	15.6
500	500	500.0	503.0	17.5
560	560	560.0	563.4	19.6
630	630	630.0	633.8	22.1
710	710	710.0	716.4c	-
800	800	800.0	807.2c	-
a KS M ISO 11922-1에 따라 공칭 치수 630이하일 경우에는 A 등급을 따르며 710 이상일 경우에는 A등급을 따른다. b KS M ISO 11922-1에 공칭치수 630이하일 경우에는 N등급을 따르며 제조시에 측정한다. c 0.009dn에 따라 계산된 허용차이며, KS M ISO 11922-1의 A등급과는 일치하지 않는다. 코일관의 공칭 치수가 710 이상의 직관인 경우 최대 정원도는 제조자와 구매자의 상호 합의 에 따른다.

구 분	관 열
	SDR 11		SDR 13.6		SDR 17		SDR 21		SDR 26
	S 5		S 6.3		S 8		S 10		S 12.5
	공칭 압력, PN(bar)
PE 80	PN 12.5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5
PE 100	PN 16		PN 12.5		PN 10		PN 8		PN 6
공칭 치수	관벽 두께(mm)
	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
20	2.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2.3	2.7	2.0	2.3	-	-	-	-	-	-
32	3.0	3.4	2.4	2.8	2.0	2.3	-	-	-	-
40	3.7	4.2	3.0	3.5	2.4	2.8	2.0	2.3	-	-
50	4.6	5.2	3.7	4.2	3.0	3.4	2.4	2.8	2.0	2.3
63	5.8	6.5	4.7	5.3	3.8	4.3	3.0	3.4	2.5	2.9
75	6.8	7.6	5.6	6.3	4.5	5.1	3.6	4.1	2.9	3.3
90	8.2	9.2	6.7	7.5	5.4	6.1	4.3	4.9	3.5	4.0
110	10.0	11.1	8.1	9.1	6.6	7.4	5.3	6.0	4.2	4.8
125	11.4	12.7	9.2	10.3	7.4	8.3	6.0	6.7	4.8	5.4
140	12.7	14.1	10.3	11.5	8.3	9.3	6.7	7.5	5.4	6.1
160	14.6	16.2	11.8	13.1	9.5	10.6	7.7	8.6	6.2	7.0
180	16.4	18.2	13.3	14.8	10.7	11.9	8.6	9.6	6.9	7.7
200	18.2	20.2	14.7	16.3	11.9	13.2	9.6	10.7	7.7	8.6
225	20.5	22.7	16.6	18.4	13.4	14.9	10.8	12.0	8.6	9.6
250	22.7	25.1	18.4	20.4	14.8	16.4	11.9	13.2	9.6	10.7
280	25.4	28.1	20.6	22.8	16.6	18.4	13.4	14.9	10.7	11.9
315	28.6	31.6	23.2	25.7	18.7	20.7	15.0	16.6	12.1	13.5
355	32.2	35.6	26.1	28.9	21.1	23.4	16.9	18.7	13.6	15.1
400	36.3	40.1	29.4	32.5	23.7	26.2	19.1	21.2	15.3	17.0
450	40.9	45.1	33.1	36.6	26.7	29.5	21.5	23.8	17.2	19.1
500	45.4	50.1	36.8	40.6	29.7	32.8	23.9	26.4	19.1	21.2
560	50.8	56.0	41.2	45.5	33.2	36.7	26.7	29.5	21.4	23.7
630	57.2	63.1	46.3	51.1	37.4	41.3	30.0	33.1	24.1	26.7
710	-	-	52.2	57.6	42.1	46.5	33.9	37.4	27.2	30.1
800	-	-	58.8	64.8	47.4	52.3	38.1	42.1	30.6	33.8

5. 특성 및 성능

가. 재료의 기본 물성은 다음과 같은 특성을 지녀야 한다.

항 목	요구사항	시험 조건		시험방법
		시험 인자	수치
밀도	≥930kg/㎥	시험온도 시료 수	23 ℃ 3	KS M ISO 1183
카본 블랙 함량 (흑색 컴파운드)	(2~2.5)wt%	ISO 6964에 따름.		ISO 6964
카본 블랙 분산성 (흑색 컴파운드)	≤3등급	KS M ISO 18553에 따름.		KS M ISO 18553
안료 분산성 (청색 컴파운드)	≤3등급	KS M ISO 18553에 따름.		KS M ISO 18553
수분 함량	≤300mg/kg	시험편 수	1	EN 12118
휘발분 함량	≤350mg/kg	시험편 수	1	EN 12099
산화 유도 시간	≥20분	시험 온도 시험편 수	200 ℃ 3	KS M ISO 11357-6
용융 질량 흐름률 (MFR) PE 80, PE 100	(0.2~1.4) g/10min 제시값 ±20 %	하 중 시험 온도 시험 시간 시험편 수	5.0 kg 190 ℃ 10 min 3	KS M ISO 1133-1 조건 T

나. 관의 기본 성능은 다음과 같아야 한다.

항목	요구사항	시험 조건		시험방법
		시험 인자	수 치
내압 시험 (20℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 80 PE 100	a형 KS M ISO 1167-1,-2 3 수중-수압 20℃ 100 h 10.0 MPa 12.4 MPa	KS M ISO 1167-1, -2
내압 시험 (80℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 80 PE 100	a형 KS M ISO 1167-1,-2 3 수중-수압 80℃ 165 h 4.5 MPa 5.4 MPa	KS M ISO 1167-1, -2
내압 시험 (80℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 80 PE 100	a형 KS M ISO 1167-1,-2 3 수중-수압 80℃ 1 000 h 4.0 MPa 5.0 MPa	KS M ISO 1167-1, -2

관의 기계적 성능

관의 물리적 성능

시험 항목	요구사항	시험 조건		시험 방법
		시험 인자	수 치
파단점 신장률 e≤5mm	≥350 %	시험편 모양 시험 속도 시험편 수	유형 2 100 mm/min KS M ISO 6259-1에 따름.	KS M ISO 6259-1 KS M ISO 6259-3
파단점 신장률 5mm＜e≤12mm	≥350 %	시험편 모양 시험 속도 시험편 수	유형 1 50 mm/min KS M ISO 6259-1에 따름.	KS M ISO 6259-1 KS M ISO 6259-3
파단점 신장률 e＞5mm	≥350 %	시험편 모양 시험 속도 시험편 수	유형 1 25 mm/min KS M ISO 6259-1에 따름.	KS M ISO 6259-1 KS M ISO 6259-3
		또는
		시험편 모양 시험 속도 시험편 수	유형 3 10 mm/min KS M ISO 6259-1에 따름.
종축 복귀성	≤3 %	시험편 모양 시험 속도 시험편 수	KS M ISO 2505 참조 (110±2)℃ KS M ISO 2505 참조	KS M ISO 2505
용융 질량 흐름률 (MFR)	가공 후 변화값 ±20 %	하 중 시험 온도 시험 시간 시험편 수	5.0 kg 190 ℃ 10 min 3	KS M ISO 1133-1 조건 T
산화 유도 시간	≥20분	시험 온도 시험편 수	200℃ 3	KS M ISO 11357-6

관의 위생안전기준 용출특성

시험 항목		단 위	성 능(품질)	시험 방법
맛		-	이상 없을 것	환경부 수도법 시행령 제24조 위생안전기준 공정시험방법에 따름. (수도용 위생안전기준 인증서) (KC인증서))로 갈음할 수 있다.
냄새		-	이상 없을 것
색도		도	0.5 이하
탁도		NTU	0.2 이하
비소		mg/L	0.001 이하
카드뮴		mg/L	0.0005 이하
6가크롬		mg/L	0.005 이하
구리		mg/L	0.1 이하
납		mg/L	0.001 이하
셀레늄		mg/L	0.001 이하
과망간산칼륨소비량		mg/L	1.0 이하
VOCs	1,2-디클로로에탄	mg/L	0.0004 이하
	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
	1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.0006 이하
	트리클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
	벤젠	mg/L	0.001 이하
	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01 이하
	디클로로메탄	mg/L	0.002 이하
	시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004 이하
	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001 이하
	에피클로로히드린	mg/L	0.01 이하
	아세트산비닐	mg/L	0.01 이하
	스티렌	mg/L	0.002 이하
	1,2-부타디엔	mg/L	0.001 이하
	1,3-부타디엔	mg/L	0.001 이하
	N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01 이하
	사염화탄소	mg/L	0.0002 이하
	페놀류	mg/L	0.0005 이하

6. 검사 및 시험

6.1. 검사물의 크기 및 구성방법

종류별, 규격별 1일 작업량을 1검사 로트로 하고, 완제품을 검사 단위체로 한다.

6.2. 시료의 크기 및 채취방법

시료의 크기는 KS M 3408-2 또는 KPS M 2010에서 요구하는 관의 성능을 시험할 수 있도록 적절한 길이의 시험편을 각각 취한다.

6.3 검사 방법

6.3.1 검사항목 및 검사조건

검사항목 및 검사조건은 표에 따른다.

검 사 항 목		검 사 방 식	판 정 기 준
기계적특성	내압시험	체크검사	n=1, c=0
물리적특성	파단점 신장률
	종축 복귀성
	융융 흐름 질량률
	산화 유도시간
용출특성

비고) 용출시험은 환경부 수도법 시행령 제24조 위생안전기준 공정시험방법에 따름.

(수도용 위생안전기준 인증서(KC인증서))로 갈음할 수 있다.

6.4 시험 방법

6.4.1 관의 색

육안 또는 한도견본을 사용하여 검사 한다.

6.4.2 겉모양

품질요건을 만족하는지 육안 및 불빛을 사용하여 검사한다.

6.4.3 치수

6.4.3.1 평균 바깥지름

버니어 캘리퍼스 또는 원주자를 이용하여 관 끝에서 안지름만큼 들어간 위치에서 평균바깥지름

를 측정한다.

6.4.3.2 관벽 두께

버니어 캘리퍼스를 사용하여 측정을 하며, 측정 장비에 있어서는 교정검사를 받은 검사 장비를

사용한다. 측정방법은 원주를 따라 돌출부 사이를 8개소 이상 측정하여 최소 및 최대 두께를

결정하여 소수점 이하 2자리로 수치맺음을 한다.

6.4.3.3 길이

강제줄자를 사용하여 임의의 1곳을 측정한다.

6.4.4 내압시험

KS M ISO 1167-1, -2에 따른다.

6.4.5 파단점 신장률

KS M ISO 6259-1, KS M ISO 6259-3에 따른다.

6.4.6 종축복귀성

KS M ISO 2505에 따른다.

6.4.7 용융 질량 흐름률

KS M ISO 1133-1 조건 T에 따른다.

6.4.8 산화 유도 시간

KS M ISO 11357-6에 따른다.

6.4.9. 용출시험

환경부 수도법 시행령 제24조 위생안전기준 공정시험방법에 따른다.

(수도용 위생안전기준 인증서로 갈음할 수 있다.)

7. 포장 및 표시

7.1 포장

포장은 별도로 하지 않는다.

7.2 표시상태

관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

항 목	표시 또는 기호
규격 번호	KS M 3408-2
제조업체명 및 상표명	이름 또는 기호
관의 구조	(예) SP1
치수(dn×en)	(예) 110×10
SDR	(예) SDR 11
재료 및 등급	(예) PE 100
공칭압력(bar)	(예) PN 16
제조 일자(일자, 코드)	년 월 일

8. 용도 및 제원

8.1 용도

- 상수도 송수, 급수, 배수관용

- 농업용수용

- 공업용수용

- 양식장 및 축양장의 해수배관용

- 골프장 스프링클러 압송용 외

8.2 제원

관의 분류에 따라 나누며, 각 종류별 호칭을 발주 한다.